ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МОСТИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Контактные данные Заказчика
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Должность:
Телефон:
E-mail:
Адрес места эксплуатации	Климатические условия района эксплуатации / Материальное исполнение
У (-45 … +40оС) / Ст3сп	☐
ХЛ (-60 … +40оС) / 09Г2С	☐
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	☐
Конструктивные особенности и комплектация мостиков переходных
Наименование	Количество ступеней	Рабочая зона, мм	Кол-во, шт.
МП-3-А	3	1290
МП-4-А	4	1720
МП-5-А	5	2150
Ширина прохода, мм	Датчик гаражного положения	☐	Механизм перемещения вдоль эстакады МПП	Диапазон перемещения, м
700 (по умолчанию)	☐
820	☐	Датчик рабочего положения	☐	Ограждение дополнительное 1500х1500 мм. (алюминиевое)	☐	Ограждение поворотное (для установки на эстакаде)	Кол-во, шт.
Фиксатор рабочего положения	☐
Защитное покрытие
Покрытие мостика переходного: грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL5005 синий. Покрытие поручней мостика: грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL1021 жёлтый. Ступени: оцинкованный решетчатый настил с элементами противоскольжения.	☐
Покрытие мостика переходного (в том числе поручней): грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL 7036 серый. Ступени: оцинкованный решетчатый настил с элементами противоскольжения.	☐
Покрытие мостика переходного (в том числе поручней): горячий цинк. Ступени: оцинкованный решетчатый настил с элементами противоскольжения.	☐
Другое:	☐
Транспортировка
Автотранспорт поставщика	☐	Самовывоз	☐
Дополнительные требования к оборудованию:

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик: ____________________________	Поставщик: __________________________
________________ _________________	________________ _________________
Подпись Ф.И.О.	Подпись Ф.И.О.
Дата:	Дата: