ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УСТРОЙСТВА ВЕРХНЕГО НАЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦИСТЕРН

Контактные данные Заказчика
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Должность:
Телефон:
E-mail:
Адрес места эксплуатации	Климатические условия района эксплуатации
У (-45 … +40оС)	☐
ХЛ (-60 … +40оС)	☐
Сейсмичность по шкале MSK-64

Характеристики наливаемых продуктов
№ п/п	Наименование характеристики	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
1	Наименование продукта
2	Требуемый максимальный расход налива, м3/ч
3	Давление рабочее / расчётное, кгс/см2
4	Колебания температуры продукта, ℃
5	Вязкость продукта при крайних температурах, сСт
6	Плотность, кг/м3
7	Хим. состав нефтепродуктов
8	Наличие парафина, %
9	Температура застывания, ℃
10	Кислотность среды, рН
11	Давление насыщенных паров, кПа
12	Температура пропарки устройства (при необходимости), ℃

Конструктивные особенности устройства налива АСН
Тип устройства*	Подвод продукта	Уравновешивающий механизм	Исполнение	Кол-во, шт.
С – Стояк	☐	Н – Нижний	☐	П – Противовес	☐	Правое
К – Консоль	☐	В – Верхний (только для консоли)	☐	Б – Балансир пружинный (только для консоли)	☐	Левое
Тип налива	Тип наливного наконечника	Рукав отвода паров	Каплесборник
ОН – Открытый	☐	ТТ – Телескопический (min 850мм … max 2200мм)	☐	ГР – Гибкий	☐	Переносной	☐
ГН – Герметизированный Для а/ц с диаметром горловины 300мм	☐	ЦТ – Нетелескопический (1000 мм)	☐	КР – Комбинированный (вставки из алюминия на прямых участках)	☐	Стационарный	☐
Конус переходной для герметизированного налива а/ц с диаметром горловины 250 ÷ 500мм	☐	Электрообогрев на прямых участках продуктопровода**	☐	Огнепреградитель с обратным клапаном на линии отвода паров	☐	Опора (колонна) для консоли	☐
*Устройства типа АСН выпускаются в двух конструктивных исполнениях: стояк и консоль. Стояк предназначен для крепления на фундамент основания эстакады. Консоль предназначена для крепления на конструкции эстакады. Конструкция стояка позволяет получить при сборке на эстакаде “правое” или “левое” исполнение изделия без механической доработки. ** Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов": П. 22. При проведении сливоналивных операций с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых ниже 61 градуса Цельсия, применение электроподогрева не допускается.

Система управления наливом
Без управления	☐
Ручное управление	☐
Автоматическое прекращение налива нефтепродуктов с вязкостью от 0,55 до 60,0 сСт. по заданному уровню с пневматическим управлением (Поплавковая система работает без электричества: запорный клапан, датчик предельного уровня жидкости). Система автономная, работает без электричества	☐
Сигнализатор предельного уровня (без кабеля, управляющего контроллера и запорной арматуры) для подключения к системе управления заказчика	☐
Сигнализатор предельного уровня в комплекте с кабелем и распределительной коробкой (без управляющего контроллера и запорной арматуры) для подключения к системе управления заказчика	☐
Автоматизированная система управления наливом без возможности подключения к АСУТП заказчика (в комплекте: электроуправляемая запорная арматура, управляющий контроллер, пульт управления, устройство заземления, сигнализатор предельного уровня, кабельно-проводниковая продукция)	☐
Дистанционная система управления наливом с возможность подключения к АСУТП заказчика по RS-485 (в комплекте: электроуправляемая запорная арматура, управляющий контроллер, пульт управления, устройство заземления, сигнализатор предельного уровня, кабельно-проводниковая продукция)	☐
Количество датчиков уровня:	1	☐	Устройство заземления	☐
2	☐	ПО «АРМ оператора»	☐
Датчик гаражного положения консоли	☐	Персональный компьютер с принтером	☐

Дополнительное оборудование
Площадка обслуживания с лестницей	Кол-во, шт.	Количество постов на одну сторону	Мостик переходной	Кол-во, шт.	Мостик с кольцом безопасности	☐
Правая	1	☐	3 ступени
Левая	2	☐	4 ступени	Датчик гаражного положения мостика	☐
Двухсторонняя	Другое	5 ступеней
Газоанализатор	☐	Светофор	☐	Шлагбаум	☐	Светозвуковая сигнализация	☐

Дополнительное услуги	Транспортировка
Шеф-монтажные работы	☐	Пусконаладочные работы	☐	Автотранспорт поставщика	☐	Самовывоз	☐

Дополнительные требования к оборудованию:

Изображение 1 – Конструктивное исполнение устройства

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик: ____________________________	Поставщик: __________________________
________________ _________________	________________ _________________
Подпись Ф.И.О.	Подпись Ф.И.О.
Дата:	Дата: