ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УСТРОЙСТВА ВЕРХНЕГО НАЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН

Контактные данные Заказчика
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Должность:
Телефон:
E-mail:
Адрес места эксплуатации	Климатические условия района эксплуатации
У (-45 … +40оС)	☐
ХЛ (-60 … +40оС)	☐
Сейсмичность по шкале MSK-64

Характеристики наливаемых продуктов
№ п/п	Наименование характеристики	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
1	Наименование продукта
2	Требуемый максимальный расход налива, м3/ч
3	Давление рабочее / расчётное, кгс/см2
4	Колебания температуры продукта, ℃
5	Вязкость продукта при крайних температурах, сСт
6	Плотность, кг/м3
7	Хим. состав нефтепродуктов
8	Наличие парафина, %
9	Температура застывания, ℃
10	Кислотность среды, рН
11	Давление насыщенных паров, кПа
12	Температура пропарки устройства, ℃ (при необходимости)

Конструктивные особенности и комплектация устройства налива УНЖ
Подвод продукта	Уравновешивающий механизм	Тип налива	Исполнение	Кол-во, шт.
Н – Нижний	☐	П – Противовес	☐	ОН – Открытый	☐	Правое
В – Верхний	☐	Б – Балансир пружинный	☐	ГН – Герметизированный	☐	Левое
Диаметр горловины, мм	Тип наливного наконечника	Рукав отвода паров	Каплесборник
560 ÷ 610 (вагон-цистерна)	☐	ТТ – Телескопический (min 1370мм … max 3200мм)	☐	ГР – Гибкий	☐	Переносной	☐
500 (танк-контейнер)	☐	ЦТ – Цельная труба (1000 мм)	☐	КР – Комбинированный (вставки из алюминия на прямых участках)	☐	Стационарный	☐
ЭО – Электрообогрев прямых участков шарнирного трубопровода*	☐	Огнепреградитель с обратным клапаном на линии отвода паров	☐	Опора (колонна) для консоли	☐

* Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов": П. 22. При проведении сливоналивных операций с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых ниже 61 градуса Цельсия, применение электроподогрева не допускается.

Система управления наливом
Без управления	☐
Ручное управление	☐
Автоматическое прекращение налива нефтепродуктов с вязкостью от 0,55 до 60,0 сСт. по заданному уровню с пневматическим управлением (Поплавковая система работает без электричества: запорный клапан, датчик предельного уровня жидкости). Система автономная, работает без электричества	☐
Сигнализатор предельного уровня (без кабеля, управляющего контроллера и запорной арматуры) для подключения к системе управления заказчика	☐
Сигнализатор предельного уровня в комплекте с кабелем и распределительной коробкой (без управляющего контроллера и запорной арматуры) для подключения к системе управления заказчика	☐
Автоматизированная система управления наливом без возможности подключения к АСУТП заказчика (в комплекте: электроуправляемая запорная арматура, управляющий контроллер, пульт управления, устройство заземления, сигнализатор предельного уровня, кабельно-проводниковая продукция)	☐
Дистанционная система управления наливом с возможность подключения к АСУТП заказчика по RS-485 (в комплекте: электроуправляемая запорная арматура, управляющий контроллер, пульт управления, устройство заземления, сигнализатор предельного уровня, кабельно-проводниковая продукция)	☐
Количество датчиков уровня:	1	☐	Устройство заземления	☐
2	☐	ПО «АРМ оператора»	☐
Датчик гаражного положения консоли	☐	Персональный компьютер с принтером	☐

Дополнительное услуги	Транспортировка
Шеф-монтажные работы	☐	Пусконаладочные работы	☐	Автотранспорт поставщика	☐	Самовывоз	☐

Дополнительные требования к оборудованию:

Изображение 1 – Конструктивное исполнение устройства

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик: ____________________________	Поставщик: __________________________
________________ _________________	________________ _________________
Подпись Ф.И.О.	Подпись Ф.И.О.
Дата:	Дата: