ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА УСТРОЙСТВ ВЕРХНЕГО АВАРИЙНОГО СЛИВА

НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН

Контактные данные Заказчика
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Должность:
Телефон:	E-mail:
Адрес места эксплуатации	Климатические условия района эксплуатации
У (-45 … +40оС)	☐
ХЛ (-60 … +40оС)	☐
Характеристики наливаемых продуктов
№	Наименование характеристики	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Наименование продукта
Колебания температуры продукта, ℃
Вязкость продукта при крайних температурах, сСт
Плотность, кг/м3
Хим. состав нефтепродуктов
Наличие парафина, %
Температура застывания, ℃
Кислотность среды, рН
Давление насыщенных паров, кПа
Температура пропарки устройства, ℃ (при необходимости)
Наименование	Установка аварийного верхнего слива типа УПВС	Количество, шт
Исполнение УПВС
Стационарная Ду80	☐	Переносная Ду80	☐
Стационарная Ду100	☐
Крепится к колонне эстакады и подключается к сливному коллектору. Шарнирно-сочлененный трубопровод. Материал изготовления – Углеродистая сталь и Алюминиевый сплав.	Подключается к устройству нижнего слива типа УСН. Не является шарнирно-сочлененным трубопроводом. Материал изготовления – Алюминиевый сплав.
Дополнительная комплектация
Ручной вакуумный насос	☐	Электрообогрев (только для стационарной)	☐	Проточная часть из нержавеющей стали (только для стационарной)	☐	Герметизирующая крышка (только для стационарной)	☐
Дополнительные сведения
Дополнительное услуги	Транспортировка
Шеф-монтажные работы	☐	Пусконаладочные работы	☐	Автотранспорт поставщика	☐	Самовывоз	☐