ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА УСТРОЙСТВ НИЖНЕГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН

Контактные данные Заказчика
Организация:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Должность:
Телефон:	E-mail:
Адрес места эксплуатации	Климатические условия района эксплуатации
У (-45 … +40оС)	☐
ХЛ (-60 … +40оС)	☐
Характеристики наливаемых продуктов
№	Наименование характеристики	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Наименование продукта
Колебания температуры продукта, ℃
Вязкость продукта при крайних температурах, сСт
Плотность, кг/м3
Хим. состав нефтепродуктов
Наличие парафина, %
Температура застывания, ℃
Кислотность среды, рН
Давление насыщенных паров, кПа
Температура пропарки устройства, ℃ (при необходимости)
Наименование	Устройство нижнего слива типа УСН
Конструктивные особенности
Диаметр условного прохода, мм	Высота от фундамента до головки рельса, мм	Диапазон обслуживания вдоль оси цистерны, м	Исполнение	Кол-во
Ду 150	☐	340 (только для Ду150)	☐	4	☐	Левое (по умолчанию)
Ду 200	☐	490 (для Ду150 и Ду200)	☐	6	☐	Правое
Г – Гидромонитор	☐	Э – Электрообогрев	☐	П – Пароподогрев	☐
Дополнительная комплектация
Стойка гаражного положения*	☐	Датчик гаражного положения	☐	Кран шаровой
Устройство заземления	☐	Датчик наличия продукта	☐	Ручной	☐
С электроприводом	☐
Дополнительные сведения

* Для устройств с диапазоном обслуживания 6м стойка гаражного положения идет в комплекте по умолчанию.

Дополнительное услуги	Транспортировка
Шеф-монтажные работы	☐	Пусконаладочные работы	☐	Автотранспорт поставщика	☐	Самовывоз	☐

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик: ____________________________	Поставщик: __________________________
________________ _________________	________________ _________________
Подпись Ф.И.О.	Подпись Ф.И.О.
Дата:	Дата: